安徽科技贸易学校课桌凳采购需求

1. 学校需采购单人双柱实木面板课桌600张，单人双柱凳1050个。
2. 主要参数：

1．课桌规格：600mm\*400mm\*760mm。

桌面：采用进口橡木指接板600mm\*400mm\*18mm，环保清漆手工喷漆烘干处理。

桌架：单人双柱升降式高度可分档调节，每档升降30mm，桌架采用全钢结构，着地横梁、立柱及横档均采用20\*49\*1.2mm优质椭圆钢管制作。着地横梁长度为400mm，立柱长度为465mm，高度调节范围为610-760mm，桌腿和桌脚成直角焊接，高温粉体烤漆，表面漆不会剥落。

升降侧板：采用1.2mm冷轧板模具一次成型。上宽330mm，下宽220mm，高315mm。升降侧板具有两列调节孔，每列必须具有8个调节孔，孔与孔的中心距为30mm。

桌斗：采用1.0mm厚优质冷轧板制作，桌斗尺寸为490mm×330mm×170mm。

2．凳子规格：340mm\*240mm\*420mm。

凳面：340mm\*240mm\*18mm，面板采用进口橡木指接板环保清漆手工喷漆烘干处理。

凳架：钢管采用20mm\*49mm\*1.2mm椭圆管，高度可调360-420mm。桌腿和桌脚成直角焊接，坚固耐用。

升降侧板采用1.2mm冷轧板模具一次成型，尺寸210\*180mm,升降侧板具有两列调节孔，每列必须具有5个调节孔，孔与孔的中心距为30mm。

3.工艺要求:

外观：表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹、明显色差缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和內表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。

平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。

涂装：所有钢件部分需除油除锈磷化，再高压静电喷塑颜色为驼灰色，漆膜的附着力，硬度，耐冲击力均达到国际标准。

三、其他要求：

1.申请人是生产商的须提供有效的“质量管理体系认证证书”和“环境管理体系认证证书”。

2.申请人是代理商或经销商的，除须提供以上二个证书外，须提供生产商授权书。

3. 投标报价时请带样品。若提供货品与采购需求不符，我校可以无理由退换。

4. 供货时间：合同签订后7天内交货。

5. 交货地点：安徽科技贸易学校校内指定地点。

6. 投标人按照上述规格数量和要求进行报价，投标文件格式自拟。

安徽科技贸易学校

2023年6月15日